
**Azimut**

**Azimut je kot med severom in izbrano smerjo. Merimo ga od severa v smeri urinega kazalca**.

Azimut predmeta, ki leži zahodno od nas je tako 290º.

Kot med severom in nasprotno smerjo je **kontraazimut.**

Azimut je najpogosteje merjen v kotnih stopinjah in v tisočinkah. Pri stopinjski razdelitvi je polni kot razdeljen na 360º in taka razdelitev je najpogostejša in jo najdemo na vsakem kompasu.




**Pripomočki za orientacijo**

* Ura ob sončnem vremenu
* Kompas
* Zemljevidi
* GPS naprave

**Orientacija v naravi**

**Orientacija** pomeni dolo iti lego neke to ke ali smer gibanja glede na strani neba inobjekte v pokrajini.

* **geografska orientacija** - dolo evanje strani neba s kompasom, s pomo jozvezd, znakov na terenu itd.
* **topografska orientacija** - dolo itev položaja opazovalca glede na objekte inrelief v okolici (topografija; topos - gr. kraj, graphein-gr. pisati; »krajepisje« z dolo enimi pomenskimi topografskimi znaki »opisan« del zemeljskega površja)

Za orientacijo na obzorju potrebujemo stalne to ke - **strani** **neba.**

e spremenimo stojiš e, se nam »poruši« tudi orientacija. Tako je bilo potrebno na Zemlji dolo iti sistem, ki bo neodvisen od stojiš a - stopinjsko mrežo, s pomo jo katere se lahko natan no dolo i **zemljepisna lega**.